							Maldonado, 30 diciembre de 2024

Se corrigen observaciones en plano A 10 (Planta Nivel 21 y 22)
El dormitorio principal del apartamento 03 del piso 21 se corrige espesor del muro del dormitorio hacia ascensor y escalera de 0,20 a 0,15 en su sector interior, por lo que pasa a tener un ancho de 2,51 mts.
Presento cuadro de áreas corregidas del piso 22, achicando el tanque de agua a 23 m2 y dejando el diámetro exterior como un revestimiento puramente estético y hueco entre este y el tanque propiamente dicho.
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	AREA PISO 22
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	AREAS CONSTRUIDAS
	ACTUALES
	CORREGIDAS

	
	
	 
	 

	
	PALLIER
	15
	15

	
	DEPOSITOS
	12
	12

	
	TANQUE
	51
	23

	
	SOBRERECORRIDOS
	38
	38

	
	 
	 
	 

	
	TOTALES
	116
	88



Con la corrección del tanque de agua las áreas resultantes de azotea son de 88 m2 menor al 20% (88,4 m2).

Sobre el tema pérgola es un elemento de ornamentación arquitectónica y no tiene que cumplir el galibo, esta lleno de estos ejemplos en la arquitectura de torres de Punta del Este ( Art Tower, Torres ONE, Trump Tower, etc.) de vigas o pérgolas ornamentales que no respetan el galibo.
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